일반상태

【Fn 키 압하 상태】 HHK 모드（PC）

【Fn 키 압하 상태】Lite 확장 모드（PC）
■  텐 키로서 이용하실 수 있습니다．

【Fn 키 압하 상태】Macintosh 모드
■ 텐 키로서 이용하실 수 있습니다．
■ 키 사용시 드라이버의 설치(무상)가 필요

키보드 뒷부분의 DIP 스위치에 의해,  몇 키의 키 코드를 변경하거나 키보드의 모드 설정을 변경한 말을 할 수 있습니다．출하시 설정은 HHK 모드가 되고 있습니다．

*DIP 스위치의 변경은, 반드시 전원이 들어가지 않은 상태에서 해 주십시오．
고장의 원인이 됩니다．

*1 Macintosh 모드의 경우，SW3은 무효가 됩니다．

*2 Lite 확장 모드의 경우，◇키는 Windows 키가 되며,

Macintosh 모드의 경우，◇키는 Command 키가 됩니다

*3 Wake Up를 유효하게 한 경우는 본체 서스펜드 때에 있어도 키보드는
전력을 소비합니다.

SW1	SW2	설정모드
OFF	OFF	HHK 모드(PC)
ON	OFF	Lite 확장모드(PC)
OFF	ON	Macintosh 모드
ON	ON	설정금지

DIP SW	기능
	상태	키	기능
3*1	OFF	Delete	Delete
	ON	Delete	BS (BackSpace)
4	OFF	왼쪽◇	왼쪽◇
	ON	왼쪽◇	Fn
5	OFF	Alt ◇	Alt ◇*2
	ON	Alt ◇	◇*2 Alt
6	OFF	Wake Up 무효
	ON	Wake Up 유효*3